|  |  |
| --- | --- |
| Logotip | *ООО «БИМЕТ»***Адрес:** *423838, РТ, г.Набережные Челны, а/я 25*Телефон: *(8552)58-00-59, 8-960-085-54-32* E-mail: *bimet2714@mail.ru* *www.bimet.ru* |

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

**ДЛЯ РЕМОНТА КП ZF 6S1000**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Модель** | Наименование и характеристика изделия | **Цена****(руб)** |
| **1** |  | **БРК6522.09.000** | **Съемник с 3-мя комплектами захватов для снятия роликоподшипников, их внутренних и наружных колец, зубчатых шестерен и фланцев.** **Габ.р-ры, мм 278\*х320\*х380\* Масса, кг 18,8 ;** | **80899** |
| **2** |  | **БКП 6S1000.01.000** | **Приспособление для демонтажа вторичного вала. Габ-ые р-ры,мм: Ф140х220х323\*; масса, кг: 6,11** | **22204** |
| **3** |  | **БКП 6S1000.04.000** | **Приспособление подъемное для пакета валов. Габ-ые р-ры,мм: 84х165х223; масса, кг: 2,56** | **11059** |
| **4** |  | **БКП 6S1000.06.000** | **Приспособление для демонтажа каретки синхронизатора 5/6 передачи. Габ-ые р-ры,мм: Ф155х23; масса, кг: 1,29** | **9062** |
| **5** |  | **БКП 6S1000.07.000** | **Приспособление для демонтажа каретки синхронизатора 3/4передачи. Габ-ые р-ры,мм: Ф200х25; масса, кг: 2,39** | **12151** |
| **6** |  | **БКП 6S1000.09.000** | **Оправка для допрессовки подшипника шарикового 0735.330.801; 60х130х31 ф.SKF первичного вала.** **Габ-ые р-ры,мм: Ф76х234; масса, кг: 1,61** | **4523** |
| **7** |  | **БКП 6S1000.10.000** | **Приспособление для снятия внутренних колец подшипников 0735.371.994 (33209); 45х85х32 ф.FAG и 0735.372.217; 45х85х24,7 ф.SKF промежуточного вала.**  **Габ-ые р-ры,мм: Ф110х33; масса, кг: 0,95** | **11375** |
| **8** |  | **БКП 6S1000.11.001** | **Оправка для установки манжеты WTB 80Х100х10 (0750.111.334) в крышку выходного фланца.**  **Габ-ые р-ры,мм: Ф112х22; масса, кг: 0,17** | **3123** |
| **9** |  | **БКП 6S1000.12.000** | **Приспособление для допрессовки вторичного вала. Габ-ые р-ры,мм: Ф72х285; масса, кг: 2,14** | **13068** |
| **10** |  | **БКП 6S1000.13.001** | **Оправка для установки манжеты 48х65х7 ф.CFW (0734.319.782) первичного вала.** **Габ-ые р-ры,мм: Ф72х1 масса, кг: 0,05** | **1989** |
| **11** |  | **БКП 6S1000.14.001** | **Оправка для монтажа подшипника (022790) 0735.330.799; 55х120х29 ф.SKF вторичного вала.** **Габ-ые р-ры,мм: Ф119х15; масса, кг: 0,96** | **2128** |
| **12** |  | **БКП 6S1000.15.001** | **Втулка защитная на первичный вал при установке картера сцепления. Габ-ые р-ры,мм: Ф48х75; масса, кг: 0,08** | **2171** |
| **13** |  | **БКП 6S1000.16.001** | **Оправка для запрессовки наружных колец подшипников 0735.371.994 (33209); 45х85х32 ф.FAG и 0735.372.217; 45х85х24,7 ф.SKF промежуточного вала.****Габ-ые р-ры,мм: Ф84,5х15; масса, кг: 0,59** | **2074** |
| **14** |  | **БКП 6S1000.17.001** | **Оправка для демонтажа подшипника вторичного вала из заднего картера. Габ-ые р-ры,мм: Ф104х17; масса, кг: 0,81** | **2875** |
| **15** |  | **БРК6522.10.002** | **Ручка к оправкам.****Масса, кг 0,61 ;****Габ.р-ры, мм Ф30х168** | **2099** |
| **16** |  | **БКП 9S1310.01.002** | **Ручка к оправкам****Габ.Р-ры, мм Ф30х45 Масса, кг 1,69** | **2719** |
| **17** |  | **БКП 6S1000.18.001** | **Фиксатор штоков вилок переключения передач.** **Габ-ые р-ры,мм: 15х20х30; масса, кг: 0,07** | **1393** |
| **18** |  | **БКП 6S1000.19.000** | **Приспособление для демонтажа наружного кольца подшипника роликового конического 0735.371.994 промежуточного вала со стороны картера сцепления.**  **Габ-ые р-ры,мм: Ф75х370х525; масса, кг: 3,88** | **21359** |
| **19** |  | **БКП 6S1000.20.000** | **Приспособление для нагрева внутренней обоймы подшипника ф.SKF 0735.330.801; 60х130х31 перед установкой его на первичный вал. Габ-ые р-ры,мм: Ф66х213; масса, кг: 0,93** | **3934** |
| **20** |  | **БКП 6S1000.21.000** | **Приспособление для нагрева внутреннего кольца подшипника ф.SKF 0735.330.799 (881-3356); 55х120х29, предварительно подсобранного в задний картер, перед установкой вторичного вала. Габ-ые р-ры,мм: Ф61х213; масса, кг: 0,79** | **3939** |
| **21** |  | **БКП 6S1000.22.001** | **Оправка для монтажа манжеты и втулки штока механизма переключения передач.**  **Габ-ые р-ры,мм: Ф41,8х35; масса, кг: 0,21** | **1369** |
| **22** |  | **БКП 6S1000.23.001** | **Направляющая для предохранения манжеты штока переключения передач. Габ-ые р-ры,мм: Ф28х48; масса, кг: 0,02** | **1601** |
| **23** |  | **БКП 6S1000.24.001** | **Упор для предохранения торца вторичного вала.** **Габ-ые р-ры,мм: Ф45х25; масса, кг: 0,14** | **1540** |
| **24** |  | **БКП 6S1000.25.001** | **Направляющая М8 для сборки механизма переключения передач.** **Габ-ые р-ры,мм: Ф8х130; масса, кг: 0,05** | **1592** |
| **25** |  | **БКП 6S1000.26.001** | **Оправка для запрессовки подшипника ф.SKF 0735.330.801; 60х130х31 первичного вала в картер сцепления .** **Габ-ые р-ры,мм: Ф125х70; масса, кг: 2,7** | **4922** |
| **26** |  | **БКП 6S1000.27.000** | **Приспособление для монтажа выходного фланца вторичного вала. Габ-ые р-ры,мм: Ф68х265 масса, кг: 1,26** | **12036** |
| **27** |  | **БКП 6S1000.28.000** | **Приспособление для установки пакета валов и штоков вилок переключения передач** | **17821** |
| **28** |  | **1Х56 136 564** | **Рым-болты для снятия и установки картера сцепления  ( резьбаМ10-6gх30) с капроновым канатом L=1,5м**  | **2367** |
| **29** |  | **БКП 6S1000.29.000** | **Рычаг для переключения привода коробки передач** | **10719** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИТОГО:** | **268112** |