|  |  |
| --- | --- |
| Logotip | *ООО «БИМЕТ»*  **Адрес:** *423838, РТ, г.Набережные Челны, а/я 25*  Телефон: *(8552)58-00-59, 8-960-085-54-32*  E-mail: [*bimet2714@mail.ru*](mailto:bimet2714@mail.ru)  *www.bimet.ru* |

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

**ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ SCANIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Модель** | | Наименование и характеристика изделия | **Цена**  **(руб.)** |
| **1** |  | **BS 98765** | **Торцевой ключ для гайки фланца ГП (Фн70; Фвн64,5; b=6,5)**  **Габ.р-ры, мм: Ф82х65**  **Масса, кг: 1,0** | **7125** |
| **2** | Описание: 98560 СБ.jpg | **BS 98560** | **Торцевой ключ для гайки задних ступиц ADA 1300**  **(8-ми гран., S=100мм)**  **Габ.р-ры, мм: ø127х85**  **Масса, кг: 2,54** | **14649** |
| **3** | BS 99324 | **BS 99324 (2шт)** | **Направляющие для установки маховика (М16х1,5)**  **Габ.р-ры,мм: 16х32х110**  **Масса, кг: 0,4** | **5023** |
| **4** |  | **BS 99074** | **Инструмент для снятия форсунок ДВС (М10х1,5)**  **Габ.р-ры, мм: Ф78х 216х200**  **Масса, кг: 2,4** | **4079** |
| **5** |  | **BS 99307** | **Головка для гайки ступицы (АМ 800&820) (8-ми гран., S=80)**  **Габ.р-ры, мм: Ф108х80**  **Масса, кг : 2,5** | **7993** |
| **6** |  | **BS 87125** | **Экстрактор для удаления прокладок форсунок (М10х1,25)**  **Габ.р-ры, мм: Ф10х60х260**  **Масса, кг: 0,2** | **2900** |
| **7** |  | **BS 98480** | **Головка 75 (Фн75; Фвн70; b=7)**  **Габ.р-ры, мм: Ф89х145**  **Масса, кг: 1,4** | **20509** |
| **8** |  | **BS 87961** | **Оправка для выпрессовки направляющих втулок клапанов (Ф11)**  **Габ.р-ры, мм: Ф17х200**  **Масса, кг: 0,3** | **1409** |
| **9** |  | **BS 99040** | **Адаптер для выпрессовки деталей в ГП, АКПП (М44х1,5 и М20х2,5)**  **Габ.р-ры, мм: Ф51х40**  **Масса, кг: 0,3** | **4809** |
| **10** |  | **BS 98550** | **Головка 52 мм для КПП, КОМ, рулевого редуктора (Фн53; Фвн49; b5)**  **Габ.р-ры, мм: Ф59х100**  **Масса, кг: 0,8** | **10268** |
| **11** |  | **BS 99382** | **Оправка для установки направляющих клапанов (отв.Ф14 и Ф16)**  **Габ.р-ры, мм: Ф30х80**  **Масса, кг: 0,4** | **1811** |
| **12** |  | **BS 99253** | **Оправка для запрессовки крышки сальника в корпус ГП**  **Габ.р-ры, мм: Ф141х30**  **Масса, кг: 1,6** | **4083** |
| **13** |  | **BS 99192** | **Оправка для установки сальников в корпус КПП GRS900**  **Габ.р-ры, мм: Ф124х26**  **Масса, кг: 1,1** | **3391** |
| **14** |  | **BS 99377** | **Оправка для установки сальников в КПП**  **Габ.р-ры, мм: Ф109х68**  **Масса, кг: 2,4** | **4158** |
| **15** |  | **BS 99248** | **Оправка для запрессовки направляющих клапанов (отв.Ф14 и Ф18,5)**  **Габ.р-ры, мм: Ф30х50**  **Масса, кг: 0,2** | **1705** |
| **16** |  | **BS 99383** | **Оправка для снятия направляющих клапанов (Ф10)**  **Габ.р-ры, мм: Ф16х160**  **Масса, кг: 0,2** | **1650** |
| **17** |  | **BS 99374** | **Оправка для установки переднего сальника КВ**  **Габ.р-ры, мм: Ф138х25**  **Масса, кг: 1,3** | **4043** |
| **18** |  | **BS 99303** | **Оправка для снятия, установки подшипников ступиц осей АМ 800&820**  **Габ.р-ры, мм: Ф124х34**  **Масса, кг: 1,9** | **2415** |
| **19** |  | **BS 98450** | **Рукоятка для оправок (Ф25)**  **Габ.р-ры, мм: Ф38х200**  **Масса, кг: 1,0** | **3179** |
| **20** |  | **BS 99105** | **Калибр для установки заднего редуктора RP780**  **Габ.р-ры, мм: 10х60х308**  **Масса, кг: 1,1** | **4489** |
| **21** | BS 99193 | **BS 99193** | **Подъемное приспособление, 400 кг**  **Габ.р-ры, мм: 60х163х354\***  **Масса, кг: 3,2** | **13589** |
| **22** |  | **BS 87474** | **Оправка для снятия, установки втулок коромысел**  **Габ.р-ры, мм: Ф28х62**  **Масса, кг: 0,3** | **1867** |
| **23** |  | **BS 98721** | **Оправка для запрессовки переднего сальника коленвала**  **Габ.р-ры, мм: Ф99х73 \**  **Масса, кг: 1,1** | **14329** |
| **24** | BS 99411 2в | **BS 99411** | **Стопорное устройство для маховика двигателей РDE**  **Габ.р-ры, мм: 25х44х53**  **Масса, кг: 0,1** | **3344** |
| **25** | BS 99072 | **BS 99072** | **Калибр для установки заднего редуктора RP830/RBP830**  **Габ.р-ры, мм: 10х74х280**  **Масса, кг: 1,0** | **5939** |
| **26** |  | **BS 99309** | **Устройство для проворота коленчатого вала при регулировке клапанов (m=3; z=8)**  **Габ.р-ры, мм: Ф31х68**  **Масса, кг: 0,21** | **9226** |
| **27** |  | **BS 99167** | **Кронштейн для подъёма редуктора ГП за фланец**  **Габ.р-ры, мм: 70х89х230**  **Масса, кг: 1,7** | **5202** |
| **28** |  | **BS 99322** | **Приспособление для снятия, установки пружин клапанов**  **Габ.р-ры, мм: Ф42х90**  **Масса, кг: 0,3** | **7129** |
| **29** |  | **BS 99079** | **Адаптер для экстрактора при извлечении форсунок**  **Габ.р-ры, мм: Ф25х45**  **Масса, кг: 0,1** | **1324** |
| **30** |  | **BS 99562** | **Оправка для установки направляющих клапанов**  **Габ.р-ры, мм: Ф30х50**  **Масса, кг: 0,2** | **2875** |
| **31** |  | **BS 99321** | **Стопор маховика**  **Габ.р-ры, мм: 25х44х53**  **Масса, кг: 0,1** | **3170** |
| **32** |  | **BS 99249** | **Резьбовая втулка**  **Габ.р-ры, мм: Ф34х45**  **Масса, кг: 0,2** | **2904** |
| **33** | BS 98722 | **BS 98722 (2шт)** | **Оправки для запрессовки переднего сальника КВ**  **Габ.р-ры, мм: Ф99х4**  **Масса, кг: 0,084** | **4505** |
| **34** |  | **BS 98515** | **Упоры для посадки гильз ДВС**  **Габ.р-ры, мм: 50х66х240**  **Масса, кг: 1,3** | **5319** |
| **35** |  | **BS 99338** | **Ключ для ремонта КПП**  **Габ.р-ры, мм: 16х25х63\***  **Масса, кг: 0,1** | **11483** |
| **36** | BS 99202 прайс | **BS 99202 (2шт)** | **Полукольца для запрессовки вала в КПП GR 801/900**  **Габ.р-ры, мм: 50х120х240**  **Масса, кг: 1,8** | **11476** |
| **37** | Скания 99088 1 | **BS 99088** | **Съемник шестерни коленвала**  **Габ.р-ры, мм: Ф108х210**  **Масса, кг: 3,6** | **28576** |
| **38** | BS 99450 | **BS 99450 (2шт)** | **Полукольца для снятия, установки валов КПП**  **Габ.р-ры, мм: 60х120х240**  **Масса, кг: 6,4** | **11046** |
| **39** | BS 99201 | **BS 99201 (2шт)** | **Полукольца для запрессовки вала в КПП GR 801/900**  **Габ.р-ры, мм: 50х120х240**  **Масса, кг: 2,8** | **5411** |
| **40** | BS 99203 | **BS 99203 (2шт)** | **Полукольца для запрессовки вала в КПП GR 801/900**  **Габ.р-ры, мм: 30х120х240**  **Масса, кг: 3,4** | **5682** |
| **41** | **Скания 99136 Прайс** | **BS 99136** | **Подставка для корпуса дифференциала**  **Габ.р-ры, мм: 220х327х310**  **Масса, кг: 17,8** | **36499** |
| **42** | **BS 99066** | **BS 99066** | **Съемник гильзы**  **Габ.р-ры, мм: 67\*х170\*х595**  **Масса, кг: 7,5\*** | **35025** |
| **43** | BS 99414 пр | **BS 99414** | **Устройство для установки зазора между кулачковым механизмом и форсункой**  **Габ.р-ры, мм: 37х38х75**  **Масса, кг: 0,1** | **25796** |
| **44** | BS 99129 | **BS 99129** | **Упор для фиксации фланцев в КПП, ГП**  **Габ.р-ры, мм: 50х60х460**  **Масса, кг: 4,2** | **7249** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИТОГО:** | **368652** |